ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

ANEXĂ LA 
HeL NR. 	12021 

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii 
"Lucrări de împrejmurire terenuri proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc" 

Antet stanga 
Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc 
Lucrări de Împrejmuire teren str. Calea Transilvaniei nr. 18-20(58 rn). 
str. Viitorului-Fostul bazar(80 rn), str. Calea Bucovinei nr. 10-12 (16 m) 
DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii 

eDevize 

	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 	Valoare (fara TVA) 	TVA 		Valoare (cu TVA) 	
Nr. 								
	cheltuieli 	Lei 		Lei 		Lei 		
1 	2 	3 		4 		5 		
CAPITOL 1 							
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 					" 		
1.1 	Obtinerea terenului 		0.00 		0.00 		0.00 	
1.2 	Amenajarea terenului 		0.00 		0.00 		0.00 	
1.3 	Amenajari pentru protectia mediului si 		0.00 		0.00 		0.00 	
	aducerea terenului la starea initiala 							
1.4 	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 		0.00 		0.00 		0.00 	
TOTAL CAPITOL 1 		0.00 		0.00 		0.00 	
CAPITOL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

	TOTAL CAPITOL 2 	I 	0.001 

0.001 

0.00 

CAPITOL 3 				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 				
3.1 	Studii 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.1.1 	Studii de teren 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.1.2 	Raport privind impactul asupra mediului 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.1.3 	Alte studii specifice 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.2 	Documentatii-suport si cheltuieli pentru 	0.00 	0.00 	0.00 	
	obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 				
3.3 	Expertizare tehnica 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.4 	Certifica rea performantei energetice si auditul 	0.00 	0.00 	0.00 	
	energetic al cladirilor 				
3.5 	Proiectare 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.5.1 	Tema de proiectare 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.5.2 	Studiu de prefezabilitate 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.5.3 	Studiu de fezabilitate/documentatie de 	0.00 	0.00 	0.00 	
	avizare a lucrarilor de interventii si deviz 				
	general 				
3.5.4 	Documentatiile tehnice necesare in 	0.00 	0.00 	0.00 	
	vederea obtinerii 				
	avize lor/aco rd u ri 10 r/a utorizati i lor 				
3.5.5 	Verificarea tehnica de calitate a proiectului 	0.00 	0.00 	0.00 	
	tehnic si a detaliilor de executie 				
3.5.6 	Proiect tehnic si detalii de executie 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.6 	Organizarea procedurilor de achizitie 	0.00 	0.00 	0.00 	
3.7 	Consultanta 	0.00 	0.00 	0.00 	

Investitie - DEVIZ GENERAL 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

Pagina 1 din 3 

Antet stanga 

eDevize 

		Valoare (fara TVA) 	TVA 		Valoare (cu TVA) 	
Nr. 	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 							
	cheltuieli 	lei 		lei 		lei 		
1 	2 	3 		4 		5 		
3.7.1 	Managementul de proiect pentru obiectivul 		0.00 		0.00 		0.00 	
	de investitii 							
3.7.2 	Auditul financiar 		0.00 		0.00 		0.00 	
3.8 	Asistenta tehnica 		0.00 		0.00 		0.00 	
3.8.1 	Asistenta tehnica din partea proiectantului 		0.00 		0.00 		0.00 	
3.8.l.1 	pe perioada de executie a lucrarilor 		0.00 		0.00 		0.00 	
3.8.l.2 	pentru participarea proiectantului la 		0.00 		0.00 		0.00 	
	fazele incluse in programul de control al 							
	lucrarilor de executie, avizat de cate 							
	Inspectoratul de Stat in Constructii 							
3.8.2 	Dirigentie de santier 		0.00 		0.00 		0.00 	
TOTAL CAPITOL 3 		0.00 		0.00 		0.00 	

CAPITOL 4 			;;Jc 	
Cheltuieli pentru investitia de baza 	c 			
4.1 	Constructii si instalatii 	37,905.55 	7,202.05 	45,107.60 	
4.1.1 	1 Obiect (Grup Devize) 1 	37,905.55 	7,202.05 	45,107.60 	
4.2 	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	functionale 				
4.3 	Utilaje, echipamente tehnologice si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	functionale care necesita montaj 				
4.4 	Utilaje, echipamente tehnologice si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	functionale care nu necesita montaj si 				
	echipamente de transport 				
4.5 	Dotari 	0.00 	0.00 	0.00 	
4.6 	Active necorporale 	0.00 	0.00 	0.00 	
TOTAL CAPITOL 4 	37,905.55 	7,202.05 	45,107.60 	

CAPITOL 5 			fi 	
Alte cheltuieli 			t 	
			..::. 		
5.1 	Organizare de santier 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.l.1 	Lucrari de constructii si instalatii aferente 	0.00 	0.00 	0.00 	
	organizarii de santier 				
5.l.2 	Cheltuieli conexe organizarii santierului 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.2 	Comisioane, cote, taxe, costul creditului 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.2.1 	Comisioanele si dobanzile aferente 	0.00 	0.00 	0.00 	
	creditului bancii finantatoare 				
5.2.2 	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 	0.00 	0.00 	0.00 	
	lucrarilor de constructii 				
5.2.3 	Cota aferenta ISC pentru controlul statului 	0.00 	0.00 	0.00 	
	in amenajarea teritoriului, urbanism si 				
	pentru autorizarea lucrarilor de constructii 				
5.2.4 	Cota aferenta Casei Sociale a 	0.00 	0.00 	0.00 	
	Constructorilor - CSC 				
5.2.5 	Taxe pentru acorduri, avize conforme si 	0.00 	0.00 	0.00 	
	autorizatia de construire/desfiintare 				
5.3 	Cheltuieli diverse si neprevazute 	0.00 	0.00 	0.00 	
5.4 	Cheltuieli pentru informare si publicitate 	0.00 	0.00 	0.00 	
TOTAL CAPITOL 5 	0.00 	0.00 	0.00 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21486,0);(0,0);(0,21489);(21486,21489)posrelh0posrelv0pib
CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
Investitie - DEVIZ GENERAL 
Formular generat cu varianta gratuita a programului <&DC2vize(www.eDevize.ro) 

Pagina 2 din 3 

Antet stanga 

eDevize 

	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 	Valoare (fara TVA) 	TVA 		Valoare (cu TVA) 	
Nr. 								
	cheltuieli 	Lei 		Lei 		Lei 		
1 	2 	3 		4 		5 		
6.1 	Pregatirea personalului de exploatare 		0.00 		0.00 		0.00 	
6.2 	Probe tehnologice si teste 		0.00 		0.00 		0.00 	
TOTAL CAPITOL 6 		0.00 		0.00 		0.00 	

TOTAL Lucrări de împrejmuire teren str. Calea 	37,905.55 	7,202.05 	45,107.60 	
Transilvaniei nr. 18-20(58 m), str. Viitorului- 				
Fostul bazar(80 m), str. Calea Bucovinei nr. 10- 				
12 (16 m) 				
TOTAL Constructii+Montaj 	37,905.55 	7,202.05 	45,107.60 	
Beneficiar, 
Primăria municipiului Câmpulung 
7ţ' 

Investitie - DEVIZ GENERAL 
Formular generat cu varianta gratuita a programului ~Devize(www.eDevize.ro) 

Pagina 3 din 3 

Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc 
Antet stanga 
Beneficia r: 
Executant: 
Proiectant: 
	Obiectivul: 	Lucrări de împrejmuire teren str. Calea Transilvaniei nr. 18-20(58 rn), 
str. Viitorului-Fostul bazar(80 rn), str. Calea Bucovinei nr. 10-12 (16 m) 
	Obiectul: 	1 Obiect (Grup Devize) 1 
	Stadiul fizic: 	1 Deviz 1 
Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

eDevize 

	SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 	
				Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 	Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara TVA) 	(fara TVA) 	
				- Lei - 	- Lei - 	
O 	1 	2 	3 	4 	5-3x4 	
1 RPCT44A1 - Desfacerea imprejmuirilor din lemn sipci de 2 	m 	48.00 	8.66 	415.54 	
	M inaltime, batute pe lemn rotund 		material: 	0.00 	0.00 	
			manopera: 	8.66 	415.54 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	0.00 	0.00 	
2 RPCB07B - Demolarea betoanelor vechi prin demolari si 	mc 	3.20 	268.85 	860.32 	
	spargeri ale betonului simplu sau armat vechi 		material: 	0.04 	0.14 	
			manopera: 	268.81 	860.19 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	0.00 	0.00 	
3 TSA04F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii 	mc 	11.80 	83.34 	983.40 	
	limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M 		material: 	3.51 	41.45 	
	adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la 					
	fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate 		manopera: 	79.83 	941.96 	
	naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare. 		utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	0.00 	0.00 	
4 CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar 	mp 	46.40 	37.39 	1,734.78 	
	si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri 		material: 	3.25 	150.99 	
	refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu 					
	astereala din scanduri de rasinoase 		manopera: 	34.13 	1,583.79 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	0.00 	0.00 	
5 CA07A1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in 	mc 	6.96 	314.70 	2,190.31 	
	elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje 		material: 	284.25 	1,978.39 	
	glisante marca ... 1) in fundatii izolate si fundatii pahar la 					
	adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 		manopera: 	7.71 	53.63 	
	M, inclusiv; 		utilaj: 	22.74 	158.29 	
			transport: 	0.00 	0.00 	
5.1 	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 	mc 	7.02 	281.43 	1,974.45 	
6 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 	mp 	43.20 	36.69 	1,585.08 	
	panouri cu placaj p cu suprafete plane 		material: 	7.48 	323.22 	
			manopera: 	29.21 	1,261.86 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	0.00 	0.00 	

Deviz "1" - Formular F3 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

Pagina 1 din 5 

Antet stanga 

eDevize 

		SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 	
					Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 	Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara TVA) 	(fara TVA) 	
					- Lei - 	- Lei - 	
O 		1 	2 	3 	4 	5-3x4 	
7 	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca ... 1) in fundatii 	mc 	6.48 	321.09 	2,080.69 	
	continue. izolate. soc1uri cu volum peste 3 MC. precum si in 		material: 	283.90 	1,839.68 	
	ziduri de sprijin 						
				manopera: 	35.79 	231.95 	
				utilaj: 	1.40 	9.06 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
7.1 	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 	mc 	6.53 	281.43 	1,838.28 	
8 C006B-3# - Imprejmuiri 	cu panouri gard din sipca 	m 	54.00 	91.46 	4,939.00 	
	metalică .fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax 		material: 	79.21 	4,277.45 	
				manopera: 	12.25 	661.55 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
9 W3D13A1 - Poarta de acces 	buc 	1.00 	922.87 	922.87 	
				material: 	388.42 	388.42 	
				manopera: 	453.61 	453.61 	
				utilaj: 	80.85 	80.85 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
10 	RPCT45A1 - Desfacerea imprejmuirilor metalice cu 	kg 	459.40 	3.54 	1,627.12 	
	recuperarea materialelor 			material: 	0.00 	0.00 	
				manopera: 	3.54 	1,627.12 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
II 	TSA04F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii 	mc 	9.60 	83.34 	800.06 	
	limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M 		material: 	3.51 	33.72 	
	adancime,executata cu sprijiniri.cu evacuare manuala,la 					
	fundatii.canale.drumuri etc in pamant cu umiditate 		manopera: 	79.83 	766.34 	
	naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare. 		utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
12 	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar 	mp 	48.00 	37.39 	1,794.60 	
	si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri 		material: 	3.25 	156.19 	
	refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu 					
	astereala din scanduri de rasinoase 		manopera: 	34.13 	1,638.41 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
13 	CA07A1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in 	mc 	7.20 	314.70 	2,265.84 	
	elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje 		material: 	284.25 	2,046.61 	
	glisante marca ... 1) in fundatii izolate si fundatii pahar la 					
	adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 		manopera: 	7.71 	55.48 	
	M. inclusiv; 			utilaj: 	22.74 	163.75 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
13.1 	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 	mc 	7.26 	281.43 	2,042.53 	
14 	PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 	mp 	40.00 	36.69 	1,467.67 	
	panouri cu placaj p cu suprafete plane 		material: 	7.48 	299.28 	
				manopera: 	29.21 	1.168.39 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	

Deviz "1" - Formular F3 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize(www.eDevize.ro) 

Pagina 2 din 5 

Antet stanga 

eDevize 

		SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 	
					Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 	Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara lVA) 	(fara lVA) 	
					- Lei - 		- Lei - 	
O 		1 	2 	3 	4 	5 	3x4 	
15 	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca ... l) in fundatii 	mc 	6.00 	321.09 		1,926.57 	
	continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in 		material: 	283.90 		1,703.40 	
	ziduri de sprijin 				35.79 		214.77 	
				manopera: 				
				utilaj: 	1.40 	8.39 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
15.1 	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 	mc 	6.05 	281.43 		1,702.11 	
16 	C006B-3# - Imprejmuiri 	cu panouri gard din sipca 	m 	80.00 	91.46 		7,317.04 	
	metalică ,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax 		material: 	79.21 		6,336.97 	
				manopera: 	12.25 		980.07 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
17 	TSA04F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii 	mc 	1.92 	83.34 		160.01 	
	limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M 		material: 	3.51 	6.74 	
	adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la 					
	fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate 		manopera: 	79.83 		153.27 	
	naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare. 		utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
18 	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar 	mp 	12.80 	37.39 		478.56 	
	si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri 		material: 	3.25 	41.65 	
	refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu 					
	astereala din scanduri de rasinoase 		manopera: 	34.13 		436.91 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
19 	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca ... l) in fundatii 	mc 	1.20 	321.09 		385.31 	
	continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in 		material: 	283.90 		340.68 	
	ziduri de sprijin 							
				manopera: 	35.79 	42.95 	
				utilaj: 	1.40 	1.68 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
19.1 	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 	mc 	1.21 	281.43 		340.42 	
20 	C006B-3# - Imprejmuiri 	cu panouri gard din sipca 	m 	10.00 	91.46 		914.63 	
	metalică ,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax 		material: 	79.21 		792.12 	
				manopera: 	12.25 		122.51 	
				utilaj: 	0.00 	0.00 	
				transport: 	0.00 	0.00 	
21 	ACD02A01 A - Montare capac canalizare compozit de tip 	buc 	1.00 	314.68 		314.68 	
	Valplast grupa A15 (15 kN, 1,5 t). cu pas liber si rama, din 		material: 	309.89 		309.89 	
	materiale compozite SMC, pentru acoperirea caminelor de 						
	vizitare si a caminelor de racord in zonele pietonale, pentru 		manopera: 	4.78 	4.78 	
	biciclete sau spatii verzi, cu montaj usor si rapid, cu 		utilaj: 	0.00 	0.00 	
	certifica re KIWA 						
				transport: 	0.00 	0.00 	
21.1 	600006447 - Capac compozit Valplast grupa 1 (15 kN, 	buc 	1.00 	309.38 		309.38 	
	1,5 t), cu pas liber de 500 mm si rama de 617x617x60 						
	mm, pentru acoperirea caminelor de vizita re si a 						
	caminelor de racord in zonele pietonale, pentru biciclete 						
	sau spatii verzi, cu montaj usor si rapid 						

Deviz "1" - Formular F3 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

Pagina 3 din 5 

Antet stan a 

eDevize 

	SECTIUNEA TEHNICA 			SECTIUNEA FINANCIARA 	
				Pretul unitar 	TOTALUL 	
Nr. 	Capitol de lucrari 	U.M. 	Cantitatea 	(fara TVA) 	(fara TVA) 	
				- Lei - 		- Lei - 	
O 	1 	2 	3 	4 	5 	3x4 	
22 	RPCXS04A - Imprejmuire cu panou metalic dublu placat. 	m 	6.00 	139.42 		836.52 	
	Placi total l,50m. Inalt. 		material: 	98.34 		590.02 	
			manopera: 	41.08 		246.51 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	0.00 	0.00 	
23 	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu 	tona 	66.81 	8.14 		544.11 	
	autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ 		material: 	0.00 	0.00 	
			manopera: 	0.00 	0.00 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	8.14 		544.11 	
24 	TRA01A07P - Transportul rutier al pamantului sau 	tona 	39.64 	5.10 		202.09 	
	molozului cu autobasculanta dist.= 7 km 		material: 	0.00 	0.00 	
			manopera: 	0.00 	0.01 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	5.10 		202.09 	
25 	TRA01A15 - Transportul rutier al 	tona 	11.20 	8.81 		98.62 	
	materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 		material: 	0.00 	0.00 	
	15 km. $ 					
			manopera: 	0.00 	0.00 	
			utilaj: 	0.00 	0.00 	
			transport: 	8.81 	98.62 	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 

Greutate Materiale (tone) 1 	Ore Manopera 	Material 	Manopera 	Utilaj 	Transport 	TOTAL 	
100.131 	649.30 	21.657.01 	13,921.58 	422.02 	844.81 	36,845.42 	
Recapitulatie 	1 	Valoare 	Material 	Manopera 	Utilaj 	Transport 	TOTAL 	
Alte cheltuieli directe 								
Contribuţia asiguratorie 	I 	2.2500  	0.00 	313.24 	0.00 	0.00 	313.24 	
pentru muncă 								
T2 = TI + Alte cheltuieli directe 	21,657.01 	14,234.81 	422.02 	844.81 	37,158.66 	

Cheltuieli indirecte 								
Cheltuieli indirecte 	1 	1.0000  	216.571 	142.351 	4.221 	8.451 	371.591 	
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 		21,873.581 	14,377.161 	426.241 	853.261 	37,530.241 	

Beneficiu 								
Profit 	1 	1.0000  	218.74 	143.77 	4.26 	8.53 	375.30 	
T4 = T3 + Beneficiu 			22,092.31 	14,520.93 	430.51 	861.80 	37,905.55 	

TOTAL GENERAL (fara TVA) 	37,905.55 	
TVA 	(19.00) 	7,202.05 	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 	45,107.60 	
	Deviz "1" - Formular F3 	Pagina 4 din 5 
Formular generat cu varianta gratuita a programului @Devize (www.eDevize.ro) 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21488,0);(0,0);(0,21477);(21488,21477)posrelh0posrelv0pib
Antet stanga 
Deviz "1" - Formular F3 
Formular generat cu varianta gratuita a programului 

eDevize 
Beneficiar, 
Primăria municipiu ui Câmpulung 
Moldov<nll."'...,...- 
Pagina 5 din 5 
Devize (www.eDevize.ro)